|  |  |
| --- | --- |
| Базовая погрешность | 0,3 % |
| Напряжение постоянное | 0 мВ … 1000 В |
| Напряжение переменное | 0 мВ … 750 В |
| Ток постоянный | 0 мА … 10 А |
| Ток переменный | 0 мА … 10 А |
| Сопротивление | 0 Ом … 40 МОм |
| Ёмкость | 0 нФ … 50 мкФ |
| Доп. функции | испытание диодов, прозвон цепи, регистрация значений, графическая шкала |
| Максимально индицируемое число | 4000 |
| Дисплей | 4000-разрядный с подсветкой |
| Время непрерывной работы аккумулятора | 500 ч (1x9 В) |